无线语音高压核相仪注意事项

1. 使用时应认真执行本单位安全规章制度 并严格遵守DL408-91安全工作规程(发电厂变电所电气部份)相关规定 仔细保管仪器 定

期检查绝缘;

2. 核相操作时 手持位置不要超过绝缘杆警戒位置。本仪器设计可以不接地 为安全起见 建议可靠接地;

3. 该仪器发射、接收装置均使用电源为直流9V电池 正常使用下可以使用一年半 如果使用频繁 语音音量会明显降低 此时应更换同

型号电池 以免影响仪器的正常使用;

4. 本机使用的电池正负极在同一侧 因此在更换电池时要特别注意不要将电池上反 以免导致电池爆炸 给人员带来不必要的伤害;

5. 长时间不用仪器 请将电池取下 以免电池漏出腐蚀液而损坏仪器

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!