绝缘油真空滤油机产品特点及应用说明

产品简介：

 绝缘油真空滤油机为适应电力维修部门现场检修各类高低压带油设备的需要，我们参考日本加藤公司的技术，严格执行国家标准以DL/T521－93真空净油机使用导则为指导，设计具有体积小，比例重量轻、移动方便、噪声低、连续工作时间长，性能稳定，操作方便等特点，是各电厂、电站、变电所、电器制造厂、工矿企业过滤变压器油、透平油、40#以下机油、液压油等油液中的水份、气体和杂质的理想设备。

技术特点：

 （1）本设备能高效地脱除绝缘油中的水分、气体和杂质，提高油的耐压强度和油的品质，保证电力设备的安全运行，同时具有真空注油及带电运行的功能。

 （2）JLHL遮檐式滤油机具有小型高效，移动方便、可在户内户外使用的特点。

 （3）采用红外线液位自动控制仪装置，系统压力自动保护装置和高效脱气除水元件，操作方便、安全。

产品优势：

 绝缘油真空滤油机属高效型，具有立体蒸发，效率比普通真空滤油机高3-5倍。具有红外线液位、温度自动控制、连锁保护装置可实现人机分离工作，设计新颖、结构紧凑、轻便灵活、移动方便、可在任意环境下使用，处理效果明显、耗电少、操作方便。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!