便携式直流高压发生器产品有什么优点

　　便携式直流高压发生器也能够称为智能直流高压发生器、直流高压发生器等。DSZGF系列便携式直流高压发生器选用中高频整流滤波技能，处理了一般中低频高压发生设备波纹系数较大，波形不平稳的缺陷。便携式直流高压发生器系列产品契合国家新公布电力行业标准《直流高压发生器通用技能条件 DL/T 848.1—2004》的要求，广泛用于电气设备直流耐压实验和走漏电流实验，便携式直流高压发生器还特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的走漏电流功用。

　　首要特色：

　　1、该便携式直流高压发生器选用高频倍压电路，运用PWM脉宽调制技能和大功率IGBT器件。

　　2、一起 便携式直流高压发生器选用电压大反应，输出电压安稳度高，纹波系数小≤1%。

　　3.、全量程滑润调压，电压调理细度好调理精度≤0.5%，安稳度≤1%，电压电流差错1%(读数±0.2KV)，电流差错±1个字。

　　4、升压电位器零起升压。

　　5、便携式直流高压发生器增加了75%UDC1mA功用按钮，便利氧化锌避雷器实验，精度1%读数±1%。

　　6、过压保护选用拔码设定，一目了然，差错±1%。

　　7、倍压选用新型材料，轻盈、巩固。便携式直流高压发生器表面涂特种绝缘材料，电气性能好，防潮才能强。

　　8、便携式直流高压发生器选用了折叠式撑脚，直径面积大，安稳性能好。

　　9、一体化规划、高压拖地电缆引出，便利现场实验。

　　首要技能指标：

　　便携式直流高压发生器 类型 技能参数DSZGF-60/2DSZGF-60/5DSZGF-120/2DSZGF-120/5DSZGF-200/2DSZGF-200/5DSZGF-300/2DSZGF-300/5额外电压(KV)6060120120200200300300额外电流(mA)25252525额外功率(W)12030024060040010006001500机箱重量(kg)24.534.54.54.55.55.5倍压重量(kg)2.53.844.57.98.31111倍压高度(mm)40050050050096596512501250电压丈量精度数显表±(1.0%读数±2个字)电流丈量精度数显表±(1.0%读数±2个字)波纹系数≤1%电压安稳度随机动摇，电源电压变化±10%时≤1%过载才能空载电压可超出额外电压10%运用十分钟，最大充电电流为1.5倍额外电流电源单相沟通50Hz 220V±10%工作方式间断运用一次连续时刻最长为30分钟工作环境温度：-10～40℃相对湿度：室温为25℃时不大于85%(无凝露)海拔高度：1500米以下带 电 容 负荷才能被试品电容量无限制可用1.5倍的额外电流充电结构特色环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒空气绝缘、无走漏之虑操作箱特色高精度

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!