说说TAG-8000无线核相仪的技术参数

本仪器具有核相、测相序、验电等功能主要应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能，具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去，由核相仪接收并进行相位比较，由上海百试电气有限公司对核相后的结果定性。

TAG-8000无线核相仪具有核相、测相序、验电等功能是无线传输，能够真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

TAG-8000无线核相仪技术参数：

电压等级：0.38kv ～ 500kv

主机电源：9V ±2V

采集器电源：7.5V ±1.5V

主机和X、Y采集器视距传输距离为： X≥ 80m Y≥50m

工作环境：－ 35℃～+50℃ 湿度：≤95%RH

储存环境：－ 40℃～+55℃ 湿度：≤95%RH

绝缘伸缩拉杆：缩态为 600mm 伸态为3200mm

包装箱尺寸（长 ×宽×高）：650mm×250mm×100mm

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!