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C31-VA直流伏安表是0.5级直流电表（以下简称仪表）是磁电系张线支承携带式指示电表，供在直流电路中测量电流和电压用。仪表按使用条件属于Ｐ组，适用于周围环境温度为23±10℃及相对湿度为25%-80%的条件下工作。

C31-VA直流伏安表技术参数表: 

	型　号
	测量范围

	C31-μA
直流微安表
	0-10μA

	
	0-20μA

	
	0-50μA

	
	100/200/500/1000μA

	
	150/300/750/1500μA

	C31-mA
直流毫安表
	1.5/3/7.5/15mA

	
	5/10/20/50mA

	
	100/200/500/1000mA

	C31-A
直流安培表
	7.5/15/30/75/150/300/750mA
1.5/3/7.5/15/30A

	C31-V
直流伏特表
	0.045/0.075/3/7.5/15/30/75/150/300/600V

	
	0-1.5/15/150/1500V

	
	0-2/5/10/20V

	
	50/100/200/500V

	C31-VA
直流伏安表
	0-1.5/3/7.5/15/30A
3/15/30/75/150/300/600V

	C31-mV
直流毫伏表
	0-10mV;0-75mV 0-45-75-150-300-750-1500-3000mV 0-100-200-500-1000mV 0-75mV/A（V）



产品名称: 直流伏安表
相关说明: 测量范围:0-1-2-5-10-20A
0-5-10-20-50-100-200-500V
外形尺寸:210×152×90mm

C41-μA,C41-mA,C41-A,C41-mV,C41-V,C41-mA,A,C41-mV,V,C41-mA,mV,C41-AV
	产品名称
	型号
	磁电系直流电表规格及主要技术参数

	
	
	测量范围
	外形尺寸(mm)
	使用特点

	直流微安表
0.2级
	C41-μA
	0-50μA
	320×235×120
	采用张丝支承,多次反射光点指示结构,因此仪表具有*的灵敏度,消耗功率很小,特别适合弱电流测量及晶体管静态参数测试用以及用作真空炉或氢气炉中测量热电偶的输出毫伏.

	
	
	0-75μA
	
	

	
	
	0-100-200-500-1000μA
	
	

	直流毫安表
0.2级
	C41-mA
	0-3-7.5-15-30mA
	
	

	
	
	0-5-10-20-50mA
	
	

	
	
	0-100-200-500-1000mA
	
	

	
	
	0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-
	
	

	
	
	1500mA
	
	

	直流安培表
0.2级
	C41-A
	0-2-5-10-20A
	
	

	
	
	0-1.5-3-7.5-15-30A
	
	

	直流毫伏表
0.2级
	C41-mV
	0-10mV
	
	

	
	
	0-20mV
	
	

	
	
	0-45 mV
	
	

	
	
	0-75mV
	
	

	
	
	0-100-200-500-1000-2000mV
	
	

	直流伏特表
0.2级
	C41-V
	0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V
	
	

	
	
	0-2-5-10-20-50V
	
	

	
	
	0-50-100-200-500V
	
	

	直流毫安安培表0.2级
	C41-mA,A
	0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-
	320×235×120
	采用张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦，因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准
确性,zui多量限的仪表为28个量限,liang限转换采用了转换开关使用方便仪表适合生产线上作标准表或计量室使用,供直流电路测量用.

	
	
	1.5-3-7.5-15A
	
	

	直流毫伏伏特表0.2级
	C41-mV,V
	0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-
	
	

	
	
	30-75-150-300-750V
	
	

	直流毫安毫伏表0.2级
	C41-mA,mV
	0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-
	
	

	
	
	1500mA
	
	

	
	
	45-75-150-300-750-1500-3000mV
	
	

	直流伏安表
0.2级
	C41-AV/1
	0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA-
	
	

	
	
	1.5-3-7.5-15-30A
	
	

	
	
	45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15-
	
	

	
	
	30-75-150-300-750V
	
	

	直流伏安表
0.2级
	C41-AV/2
	0-1-2.5-5-10-25-50-100-250-
	
	

	
	
	500mA-1-5A
	
	

	
	
	0.25-0.5-1.2.5-5-10-25-
	
	

	
	
	50-100-250-500-1000V
	
	



伏安表是电工学中用于测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位的仪器。
使用仪器时请您注意：
l 本仪器属带电工作设备，为了您的安全，请遵守国家安全生产的相关规定，严格按电力安全工作进规程操作
l 请勿将仪器置于过热的环境，以避免损坏仪器或引起燃烧
l 请勿将其它物品放置在仪器表面上
l 请勿撞击、跌落仪器，以避免
l 请勿用潮湿的手操作仪器或将其浸入水中

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！
